Карта заказа шкафа серверов и коммуникационных контроллеров

ШНЭ 2080.00Х

(редакция 11.2022)

Объект
(организация, ведомственная принадлежность)

Отметьте знаком и требуемые позиции, или впишите соответствующие параметры.

Обращаем внимание, что при отсутствии выбора одних или нескольких позиций в карте заказа, для запуска в производство будут выбраны типовые параметры их значений.

Заказываемый шкаф:	Шкаф комбинированного оборудования	ШНЭ 2080.000
Шкаф серверов верхнего уровня	ШНЭ 2080.001
Шкаф коммуникационных контроллеров	ШНЭ 2080.002
Шкаф серверов и коммуникационных контроллеров	ШНЭ 2080.003
Шкаф сервера и коммуникационного контроллера	ШНЭ 2080.004
Шкаф сервера	ШНЭ 2080.005
Количество шкафов:

Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа
Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS*
* - универсальная система классификации и кодирования оборудования

Конструктивные требования

Козырек*	нет (типовое исполнение)
100 мм	200 мм
Габаритные размеры каркаса шкафа** (ШхГхВ), мм	800 х 1000 х 2000 (утопленные стенки)
808 х 1000 х 2000 (типовой конструктив ЭКРА)
Другое
Передняя дверь шкафа	Стеклянная обзорная (типовое исполнение)
Другое
Задняя дверь шкафа	Металлическая сдвоенная (типовое исполнение)
Другое
Климат-контроль***	Система принудительной вентиляции (типовое исполнение)
Другое
Цоколь	200 мм (типовое исполнение)
100 мм
Подвод кабеля	Снизу шкафа через ступенчатые кабельные вводы (типовое исполнение)
Сверху шкафа через потолочную панель
Другое
Характеристики шкафа для типового исполнения: - конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); - для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафа шириной 600 (608) мм – одинарная; - климатическое исполнение УХЛ4; - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022.

* - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего – только спереди

** - высота и глубина шкафа дана без учета рым-болтов (55 мм) и ручек (60 мм)

*** - для контроля температуры в шкафу будет установлен термостат с выходом типа «сухой контакт», если требуется установка цифрового датчика температуры (с выходом RS-485 или 4-20 мА), то необходимо это указать в разделе «Дополнительные требования».

Выбор комплектации шкафа:

Наименование	Другая информация	Кол-во, шт
Сервер SCADA технические характеристики (не ниже):
- процессор IntelXeon 1,6 ГГц
- ОЗУ: шт. по
- ЖД: шт. по
- поддержка RAID (в базовой конфигурации):
- сетевой адаптер 1:
- сетевой адаптер 2:
- резервирование блока питания	да	нет
- дополнительное оборудование
Программное обеспечение для сервера SCADA
- серверная лицензия ПО EKRASCADA на количество точек
- передача данных по протоколу IEC 60870-5-104	да	нет
- операционная система:
- ПО для работы с офисными приложениями:
- ПО для создания резервных копий (Кибер Бэкап)	да	нет
- антивирусное ПО
- дополнительное ПО
Сервер удаленного доступа и сбора осциллограмм технические характеристики (не ниже):
- процессор IntelXeon 1,6 ГГц
- ОЗУ: шт. по
- ЖД: шт. по
- поддержка RAID (в базовой конфигурации):
- сетевой адаптер 1:
- сетевой адаптер 2:
- резервирование блока питания	да	нет
- дополнительное оборудование
Программное обеспечение для сервера удаленного доступа и сбора осциллограмм
- передача данных по протоколу IEC 60870-5-104	да	нет
- операционная система:
- ПО для работы с офисными приложениями:
- ПО для создания резервных копий (Кибер Бэкап)	да	нет
- антивирусное ПО
- дополнительное ПО
Сервер ТМ/СКСУ технические характеристики (не ниже):
- процессор IntelCore 1.7 ГГц
- ОЗУ: шт. по
- ЖД: шт. по
- поддержка RAID (в базовой конфигурации):
- сетевой адаптер:
- резервирование блока питания	да	нет
Программное обеспечение для сервера ТМ/СКСУ
- серверная лицензия ПО EKRA-SCADA на количество точек
- операционная система:
- ПО для работы с офисными приложениями:
- передача данных в РДУ, ЦУС по протоколу IEC 60870-5-101	да	нет
- передача данных в РДУ, ЦУС по протоколу IEC 60870-5-104	да	нет
- ПО для создания резервных копий (Кибер Бэкап)	да	нет
- антивирусное ПО
- дополнительное ПО

Выбор комплектации шкафа. Продолжение

Наименование	Другая информация	Кол-во, шт
Автоматизированное рабочее место стационарное технические характеристики (не ниже):
- процессор Intel Core i3 2,7 ГГц
- ОЗУ: шт. по
- ЖД: шт. по
- поддержка RAID (в базовой конфигурации):
- сетевой адаптер:
- исполнение корпуса
Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места
- клиентская лицензия ПО EKRASCADA на количество точек**
- операционная система:
- ПО для работы с офисными приложениями:
- ПО для создания резервных копий (Кибер Бэкап)	да	нет
- антивирусное ПО
- дополнительное ПО
Коммутатор типоисполнение №1*
- порты
- порты
- порты
- порты
- поддержка протокола синхронизации PTPv2	да	нет
- уровень:
Коммутатор типоисполнение №2*
- порты
- порты
- порты
- порты
- поддержка протокола синхронизации PTPv2	да	нет
- уровень:
KVM-консоль (ЖК-дисплей 17”, клавиатура, тачпад)
Маршрутизатор/межсетевой экран
Порт-сервер в Ethernet
Сервер точного времени, антенна, коаксиальный кабель
Устройство RedBox
- порты A и B
- порт uplink
Кросс оптический - розетки - тип полировки - тип оптического кабеля
ПДС диагностики - интерфейсы - напряжение питания дискретных входов - стандарт передачи данных

* - максимальное типовое количество портов 28.

** - по умолчанию устанавливается на стационарные АРМ. Количество точек клиентской лицензии ПО EKRASCADA для АРМ должно совпадать с количеством точек серверной лицензии ПО ПО EKRASCADA для сервера SCADA.

Основные технические характеристики питания шкафа

Инвертор:

Количество систем инверторов, шт
Номинальная выходная мощность для одной системы инверторов,

Организация гарантированного питания:

Источник бесперебойного питания
Номинальная выходная мощность,
Продолжительность работы в автономном режиме, час

Входные параметры шкафа:

Основное питание шкафа
Напряжение питания	220 VDC	АВР
220 VAC
Количество вводов питания
Тип автоматического выключателя *
Другое
Производитель автоматического выключателя	Подбирается заводом-изготовителем
Сечение провода кабеля питания	от 1,5 до 50 мм2
Резервное питание шкафа
Напряжение питания	220 VDC	АВР
220 VAC
нет
Количество вводов питания
Тип автоматического выключателя *
Другое
Производитель автоматического выключателя	Подбирается заводом-изготовителем
Сечение провода кабеля питания	от 1,5 до 50 мм2
Ввод питания от ШСО 1(2) по СТО 56947007-33.040.20.289-2019
Отдельный ввод питания от ШСО 1(2)	да (220 VAC)
нет
Питание цепей освещения и вентиляции шкафа
Отдельный ввод для питания цепей освещения и вентиляции шкафа	да (220 VAC)
нет
Тип автоматического выключателя	10 A, хар.К (типовое исполнение)
Другое
Фирма автоматического выключателя	Подбирается заводом-изготовителем
Сечение провода кабеля питания	от 0,5 до 6 мм2

*при наличии в шкафу инверторной системы номинал автоматического выключателя (АВ) выбрать в соответствии с условиями ниже:

- если инверторная система мощностью от 2,5 кВА до 5 кВА, то АВ должен быть номиналом не менее 25 А

- если инверторная система мощностью от 5,5 кВА до 7 кВА, то АВ должен быть номиналом не менее 32 А

- если инверторная система мощностью от 7,5 кВА до 9 кВА, то АВ должен быть номиналом не менее 40 А

Выходные параметры шкафа:

Выходные цепи	Номинальный переменный ток, А	Кол-во выходов, шт
Система инверторов 1
Система инверторов 2
АВР после систем инверторов

Дополнительное оборудование для АРМ*

Наименование	Другая информация	Кол-во, шт
KVM-удлинитель
Монитор (разрешение 1920х1080)
Стереоколонки для звуковой сигнализации
Мышь USB
Клавиатура USB
Фильтр сетевой
Мобильная рабочая станция (ноутбук) технические характеристики (не ниже): (1920x1080)/ Intel Core i3/4096Mb/; сумка, мышь, конвертер USB в RS232/422/485
Программное обеспечение для мобильной рабочей станции (ноутбук):
- клиентская лицензия ПО EKRASCADA на количество точек **
- операционная система:
- ПО для работы с офисными приложениями:
- ПО для создания резервных копий (Кибер Бэкап)	да	нет
- антивирусное ПО
- Дополнительное ПО
Комплект мебели для размещения АРМ в составе: - стол рабочий мм, 1200х800х745 – 1 шт.; - тумба мобильная мм, 431х470х642 – 1 шт; - кресло – 1 шт.
МФУ А4 (лазерный, ч/б)
Принтер А3 (лазерный, цветной)
Дополнительно:

* - один комплект на поставку

** - количество точек клиентской части ПО EKRASCADA для АРМ должно совпадать с количеством точек серверной части ПО EKRASCADA для сервера SCADA.

Комплектация ЗИП*

Наименование	Кол-во, шт
Комплект ЗИП для сервера SCADA
- диск жесткий, блок питания, оперативная память
- дополнительно
Комплект ЗИП для сервера удаленного доступа и сбора осциллограмм
- диск жесткий, блок питания, оперативная память
- дополнительно
Комплект ЗИП для сервера ТМ/СКСУ
- диск жесткий
- дополнительно
Комплект ЗИП для АРМ
- диск жесткий, оперативная память
- дополнительно
Модуль инверторный
Коммутатор
Дополнительно:
Отсутствует	-

* - один комплект на поставку

Дополнительные требования

Предприятие-изготовитель:	ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

Заказчик:	Предприятие
Руководитель
(Ф.И.О.)	(Подпись)

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

Место работы (организация)
ФИО
Контактный телефон
e-mail